|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFOU P19/P21 | CEPJ85/SC | 12/20KV | 耐油泥 | |
| 2 | TFOU P19/P21 | CJPJ85/SC | 12/20KV | 耐油泥 |
| 3 | RFOU P19 | CEPJ85/SC | 12/20KV |  |
| 4 | TFOU P19 | CJPJ85/SC | 12/20KV |  |
| 5 | RFOU P4/P11 | CEPJ85/SC | 8.7/15KV | 耐油泥 |
| 6 | TFOU P4/P11 | CJPJ85/SC | 8.7/15KV | 耐油泥 |
| 7 | RFOU P4 | CEPJ85/SC | 8.7/15KV |  |
| 8 | TFOU P4 | CJPJ85/SC | 8.7/15KV |  |
| 9 | RFOU P3/P10 | CEPJ85/SC | 6/10KV | 耐油泥 |
| 10 | TFOU P3/P10 | CJPJ85/SC | 6/10KV | 耐油泥 |
| 11 | RFOU P3 | CEPJ85/SC | 6/10KV |  |
| 12 | TFOU P3 | CJPJ85/SC | 6/10KV |  |
| 13 | RFOU P2/P9 | CEPJ85/SC | 3.6/6KV | 耐油泥 |
| 14 | TFOU P2/P9 | CJPJ85/SC | 3.6/6KV | 耐油泥 |
| 15 | RFOU P2 | CEPJ85/SC | 3.6/6KV |  |
| 16 | TFOU P2 | CJPJ85/SC | 3.6/6KV |  |
| 17 | BFOU P7/P14 | CEPJ85/NC | 6/10KV | 耐油泥 |
| 18 | BFOU P7 | CEPJ85/NC | 6/10KV |  |
| 19 | BFOU P6/P13 | CEPJ85/NC | 3.6/6KV | 耐油泥 |
| 20 | BFOU P6 | CEPJ85/NC | 3.6/6KV |  |
| 21 | RFOU P1/P8 | CEPJ85/SC | 0.6/1KV | 耐油泥 |
| 22 | TFOU P1/P8 | CJPJ85/SC | 0.6/1KV | 耐油泥 |
| 23 | RFOU P1 | CEPJ85/SC | 0.6/1KV |  |
| 24 | RU P18 | CEPJ/SC | 0.6/1KV |  |
| 25 | TFOU P1 | CJPJ85/SC | 0.6/1KV |  |
| 26 | BFOU P5/P12 | CEPJ85/NC | 0.6/1KV | EPR绝缘耐油泥 |
| 27 | BFOU P5/P12 | CJPJ85/NC | 0.6/1KV | XLPE绝缘耐油泥 |
| 28 | BFOU P5 | CEPJ85/NC | 0.6/1KV | EPR 绝缘 |
| 29 | BU P17 | CEPJ/NC | 0.6/1KV |  |
| 30 | BFOU P5 | CJPJ85/NC | 0.6/1KV | XLPE 绝缘 |
| 31 | RFOU(i) S1/S5 | CHEPJP85/SC | 250V | 耐油泥 |
| 32 | RFOU(i) S1 | CHEPJP85/SC | 250V |  |
| 33 | RFOU(c) S2/S6 | CHEPJPz85/SC | 250V | 耐油泥 |
| 34 | RFOU(c) S2 | CHEPJPz85/SC | 250V |  |
| 35 | RFOU(i&c) | CHEPJ85/SC | 250V | 独立屏蔽+整体屏蔽；耐油泥 |
| 36 | RFOU(i&c) | CHEPJ85/SC | 250V | 独立屏蔽+整体屏蔽；非耐油泥 |
| 37 | RU(i) S11 | CHEPJP/SC | 250V |  |
| 38 | RU(c) S12 | CHEPJPz/SC | 250V |  |
| 39 | RU(i&c) | CHEPJ/SC | 250V | 独立屏蔽+整体屏蔽 |
| 40 | BFOU(i) S3/S7 | CHEPJP85/NC | 250V | 耐油泥 |
| 41 | BFOU(i) S3 | CHEPJP85/NC | 250V |  |
| 42 | BFOU(c) S4/S8 | CHEPJPz85/NC | 250V | 耐油泥 |
| 43 | BFOU(c) S4 | CHEPJPz85/NC | 250V |  |
| 44 | BFOU(i&c) | CHEPJ85/NC | 250V | 独立屏蔽+整体屏蔽；耐油泥 |
| 45 | BFOU(i&c) | CHEPJ85/NC | 250V | 独立屏蔽+整体屏蔽；非耐油泥 |
| 46 | BU(i) S13 | CHEPJP/NC | 250V |  |
| 47 | BU(c) S14 | CHEPJPz/NC | 250V |  |
| 48 | BU(i&c) | CHEPJ/NC | 250V | 独立屏蔽+整体屏蔽 |
| 49 | UX P15 | CBY or CBYR | 0.6/1KV |  |
| 50 | RX | CBE or CBER | 0.6/1KV |  |
| 51 | RFOU-VFD | CEPJ85/SC-VFD | 0.6/1KV; 1.8/3kV |  |
| 52 | BFOU-VFD | CEPJ85/NC-VFD | 0.6/1KV; 1.8/3kV |  |

挪威NEK606海工用船用电缆与扬州红旗船用电缆型号对照表